**Radiál laposdoboz EFR 12 R**

Modellek

EFR 10, EFR 12: 1 fordulatszám

EFR 10 R, EFR 12 R: 5 fordulatszám; az alapterheléses üzemmódhoz egyet a 4 fokozatból ki lehet választani. Az 5. fokozat (maximum) egy pótérintkezőn keresztül, pl. fénykapcsolón vagy higrosztáton keresztül kapcsolható. Az utánfutási idő egy a készüléken található potenciométerrel (3 - 25 perc) állítható be.

Jellemzők

Beszerelés DN 100 - DN 125 légvezetékekbe.

Kis méretek kis helyen történő beszereléshez. Ideális felújításokhoz.

Hátrahajló lapátozású radiális járókerekek.

Szívó és nyomó oldali csőcsatlakozások, közvetlenül a légcsatorna hálózatba történő beszereléshez.

IP 20 védelmi fokozat.

Motor

Túlmelegedés elleni védelem mint alapjellemző.

Robusztus motor golyóscsapággyal, karbantartást nem igényel.

Szerelési utasítás

Bármilyen helyzetben beszerelhető.

Szerelőlemez fali és mennyezeti beszereléshez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EFR 12 R |
| Légmennyiség: | 255 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.392 1/min |
| Járókerék típus: | radiális |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Névleges teljesítmény: | 53 W |
| Pmax: | 53 W |
| Imax: | 0,24 A |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Hálózati kábel: | 3 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Mennyezet |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 4,7 kg |
| Súly csomagolással: | 5,1 kg |
| Kifordítható ventilátor: | ✔ |
| Névleges méret: | 125 mm |
| Szélesség: | 241 mm |
| Magasság: | 122 mm |
| Mélység: | 448 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 470 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 170 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 265 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | -20 °C -ig 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet: | 50 °C |
| Hangnyomásszint: | 37 dB Távolság 3 m, szabadtéri feltételek |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799805731 |
| Termékszám: | 0080.0573 |

Gyártó: MAICO

EFR 12 R Radiál laposdoboz