**Tetőlábazat sátortetőhöz SDS 25**

Lábazat sátortetőhöz tetőventilátorok felszereléséhez cserepes tetőkre.

Hangcsillapító- és hőszigetelő elemmel kopásálló és nem éghető ásványirost-lemezből.

Kizárólag cserepes tetőkön használható.

Alapkivitelben legfeljebb 30° dőlésszögű tetőkhöz.

Igény esetén eltérő magasságú foglalatok és olyan modellek is rendelhetők, amelyek 30°-nál nagyobb dőlésszögű tetőkhöz is alkalmasak.

Rendelésnél szíveskedjék megadni a cserép típusát és a tető dőlésszögét.

Megjegyzés: A sátortető lábazatok a vevő adatai alapján kerülnek legyártásra. Visszavételükre ezért nincs lehetőség.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SDS 25 |
| Modell: | 30°-os tetőhajlatig |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 8,5 kg |
| Súly csomagolással: | 9,5 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 250 mm |
| Szélesség: | 745 mm |
| Magasság: | 290 mm |
| Mélység: | 845 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 1.070 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 740 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 500 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939535 |
| Termékszám: | 0093.0953 |

Gyártó: MAICO

SDS 25 Tetőlábazat sátortetőhöz