**Légszűrő TFE 35-5**

Légszűrő szellőzéstechnikai rendszerekhez.

A könnyű szűrőcsere érdekében az ellenőrzőfedél levehető.

Szintetikus szálból készült szűrőbetéttel.

Panelszűrő.

A szűrőbetét nem újítható fel.

Gumitömítéssel a levegő csőcsatlakozásainál.

TFE ...-5: szűrő osztály F5, RF...-5 tartozék pótszűrő

TFE ...-7: szűrő osztály ISO ePM1 50% (F7), RF...-7 tartozék pótszűrő

Javasolt tartozék: DW 1000 nyomáskülönbség jeladó.

Beszerelési utasítások

A szűrőellenállás figyelése a DW 1000 nyomáskülönbség jeladóval történik.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TFE 35-5 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 8,3 kg |
| Súly csomagolással: | 9,65 kg |
| Szűrőosztály: | ISO ePM1 55 % (F5) |
| Névleges méret: | 355 mm |
| Szélesség: | 460 mm |
| Magasság: | 530 mm |
| Mélység: | 300 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 485 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 650 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 485 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 80 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490654 |
| Termékszám: | 0149.0065 |

Gyártó: MAICO

TFE 35-5 Légszűrő