**Szünetkapcsoló VZI 10**

Szünetkapcsoló ritkán használt helyiségek rendszeres szellőztetéséhez.

A ventilátor bekapcsolása szünetkapcsoló segítségével vagy kézi működtetéssel történhet.

A kereskedelemben kapható kapcsolóval működtethető.

Beállítható időintervallumok: 1 h-tól 15 h-ig.

Süllyesztett beszerelésű aljzatba is beszerelhető.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | VZI 10 |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximális terhelés: | 1,25 A |
| Védelmi fokozat: | IP 40 |
| Súly: | 0,01 kg |
| Súly csomagolással: | 0,02 kg |
| Szélesség: | 20 mm |
| Magasság: | 13 mm |
| Mélység: | 35 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 20 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 13 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 35 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 0 °C -ig 50 °C |
| Távvezérlés: |  -  |
| Utánfutási idő: | 10 min |
| Bekapcsolási időtartam: | 10 min |
| Indítási késleltetés: | 50 s |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799578239 |
| Termékszám: | 0157.0823 |

Gyártó: MAICO

VZI 10 Szünetkapcsoló