**Fordulatszám szabályzó, irányváltó kapcsoló STW 1**

Szellőztetéshez és elszíváshoz.

Működésjelző lámpával.

VDE által bevizsgálva.

További kapcsolóérintkező (230 V) pl. egy zsalu vezérléséhez.

A fázisszög-technika következtében az alsó fordulatszám tartományban fizikai okokra visszavezethető dörmögő zaj léphet fel. Ezért olyan helyiségekben, amelyek zajszegény ventilátorműködést igényelnek, ötfokozatú trafóval TRE... megvalósított fordulatszám szabályozást használjunk.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | STW 1 |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Maximális terhelés: | 1 A |
| Minimális terhelés: | 0,1 A |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Szín: | gyöngyfehér, a RAL 1013-hoz hasonló |
| Súly: | 0,26 kg |
| Súly csomagolással: | 0,3 kg |
| Szélesség: | 128 mm |
| Magasság: | 74 mm |
| Mélység: | 54 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 145 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 77 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 60 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799578130 |
| Termékszám: | 0157.0813 |

Gyártó: MAICO

STW 1 Fordulatszám szabályzó, irányváltó kapcsoló