**Elszívó szellőztető rendszer ZEG 2000**

Központi elszívórendszer.

A több szobából történő egyidejű elszívásra családi házakban vagy lakásokban.

Nagy nyomás a radiál járókeréknek köszönhetően.

Beszívott levegő vezetése a decentralizált külső levegő áteresztéseken, pl. ALD-k.

3 szellőzési fokozat állítható be.

Akár 3 beszívócsonk az eltávozó levegőhöz, DN 125 csövekhez. A beszívócsonkok szükség esetén kitörhetők.

1 db. DN 125-ös kifúvó csonk a távozó levegő számára.

Motor

Folyamatos működésre tervezett motor.

Túlmelegedés elleni védelem mint alapjellemző.

Szerelési utasítás

A ház bármilyen helyzetben rögzíthető a gerendához, falhoz vagy a mennyezethez.

Elektromos bekötés

A készülék összeszerelt és üzemkész állapotban kerül kiszállításra.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ZEG 2000 |
| Légmennyiség: | 260 m³/h Rendszernyomás 100 Pa esetén |
| Fordulatszám: | 330 1/min / 625 1/min / 1.180 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | ✔ |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Teljesítménye: | 12 W / 24 W / 55 W |
| Imax: | 0,13 A / 0,18 A / 0,24 A |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Elhelyezés: | Pince / Tárolótartály / Térdfal / Háztartási helyiség / Fűtőhelyiség |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Rendszerfajta: | központi |
| Anyag: | műanyag |
| Súly: | 3,98 kg |
| Súly csomagolással: | 4 kg |
| Csatlakozási átmérő: | 125 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 370 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 300 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 340 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799862024 |
| Termékszám: | 0086.0202 |

Gyártó: MAICO

ZEG 2000 Elszívó szellőztető rendszer