**Légtisztító CleanBox 1200**

Jellemzők

Kiszűri a levegőben levő baktériumok és vírusok (pl. koronavírusok) 99,995%-át.

A levegőminőség megjelenítése a CO2-érzékelő segítségével.

ISO ePM1= 55 % (F7) előszűrő/ HEPA H14 szűrő.

Formatervezett üveg kezelőelem: Egyszerű és intuitív kezelés.

Automata üzemmód vagy manuális üzemmód 4 teljesítményfokozattal.

Beépített CO2-érzékelő.

Halk és huzatmentes működés.

Acéllemezből készült robusztus és szilárd ház.

Energiatakarékos EC ventilátor.

Plug & Play csatlakozóaljzattal.

Könnyű szállítás az alkalmazás helyére a szállítógörgőknek köszönhetően.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | CleanBox 1200 |
| Modell: | HEPA szűrő (H14) |
| Levegőkeringetés: | 400 m³/h - 1.200 m³/h |
| Szabályozható fordulatszám: |  ✔  |
| Irányváltási lehetőség: |  -  |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 32 W / 57 W / 86 W / 170 W |
| Imax: | 0,71 A |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Váltható pólus: |  -  |
| Dugós elektromos csatlakozás: | Csatlakozó dugók |
| Beszerelési hely: | mobil |
| Ház anyaga: | acéllemez, porszórt felületkezelés |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 125 kg |
| Súly csomagolással: | 155 kg |
| Szűrőtípus: | Előszűrő + HEPA szűrő |
| Szűrőosztály: | ISO ePM1 55 % (F7) / H14 |
| Szélesség: | 500 mm |
| Magasság: | 1.900 mm |
| Mélység: | 600 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 780 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 2.050 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 880 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | -5 °C -ig 40 °C |
| Hangnyomásszint: | 32 dB / 38 dB / 41 dB / 44 dB Távolság 1 m, szabadtéri feltételek |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799956501 |
| Termékszám: | 0095.0650 |

Gyártó: MAICO

CleanBox 1200 Légtisztító