**Csőhangtompító RSKI 63/2000**

Henger alakú csőhangcsillapító légtechnikai berendezésekhez.

Kivitel kulisszával a fokozott hangszigetelésért.

A hangcsillapító belseje perforált lemezből készült.

Üzemi hőmérséklet -40 °C és +150 °C között.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RSKI 63/2000 |
| Anyag: | acél, horganyzott |
| Szín: | ezüstszínű |
| Súly: | 55 kg |
| Súly csomagolással: | 55 kg |
| Szélesség: | 790 mm |
| Magasság: | 790 mm |
| Mélység: | 1.260 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 790 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 790 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 1.260 mm |
| Illesztési veszteség 63 Hz-nél: | 2 dB |
| Illesztési veszteség 125 Hz-nél: | 3 dB |
| Illesztési veszteség 250 Hz-nél: | 11 dB |
| Illesztési veszteség 500 Hz-nél: | 27 dB |
| Illesztési veszteség 1 kHz-nél: | 37 dB |
| Illesztési veszteség 2 kHz-nél: | 29 dB |
| Illesztési veszteség 4 kHz-nél: | 15 dB |
| Illesztési veszteség 8 kHz-nél: | 12 dB |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799731115 |
| Termékszám: | 0073.0111 |

Gyártó: MAICO

RSKI 63/2000 Csőhangtompító