**Axiális mennyezeti ventilátor EC 140 A**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EC 140 A |
| Maximális levegőkeringetés: | 18.000 m³/h |
| Fordulatszám: | 250 1/min |
| Járókerék átmérő: | 1.400 mm |
| Teljesítménye: | 120 W |
| Imax: | 0,6 A |
| Védelmi fokozat: | IP 55 |
| Beszerelési hely: | Mennyezet |
| Súly: | 10,315 |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél: | 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799881759 |
| Termékszám: | 0088.0175 |

Gyártó: MAICO

EC 140 A Axiális mennyezeti ventilátor