**Hangszigetelt szellőző doboz ESR 40/1**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ESR 40/1 |
| Légmennyiség: | 2.500 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.200 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Névleges teljesítmény: | 585 W |
| Inévl: | 3 A |
| Imax: | 3 A |
| Védelmi fokozat: | IP X4 |
| Szigetelési osztály: | F |
| Súly: | 40,14 |
| Súly csomagolással: | 43,12 kg |
| Névleges méret: | 400 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 785 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 500 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 615 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 50 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802877 |
| Termékszám: | 0080.0287 |

Gyártó: MAICO

ESR 40/1 Hangszigetelt szellőző doboz