**Légszűrő TFE 16-4**

Légszűrő szellőzéstechnikai rendszerekhez.

A könnyű szűrőcsere érdekében az ellenőrzőfedél levehető.

Szintetikus szálból készült szűrőbetéttel.

A szűrőbetét nem újítható fel.

Gumitömítés a levegő csatlakozásoknál.

Tartozékok: Pót légszűrő FE... .

Javasolt tartozékok: DW 1000 nyomáskülönbség jeladó.

Beszerelési utasítások

A szűrőellenállás figyelése a DW 1000 nyomáskülönbség jeladóval történik.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TFE 16-4 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 2,6 kg |
| Súly csomagolással: | 2,97 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Névleges méret: | 160 mm |
| Szélesség: | 260 mm |
| Magasság: | 230 mm |
| Mélység: | 205 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 290 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 300 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 260 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 100 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490777 |
| Termékszám: | 0149.0077 |

Gyártó: MAICO

TFE 16-4 Légszűrő