**Padlórács FFS-FGE**

Lépésbiztos standard padlórács az FFS-BA padlókivezetőhöz.

A bolyhozott acélból készült padlórács modern formatervvel rendelkezik szögletes lyukazattal.

Rögzítése szorítókapcsokkal történik, amelyek a padlórács alatt vannak rögzítve.

Szállítási csomag:

1 padlórács, 1 tömítőszalag

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FFS-FGE |
| Modell: | Négyszögletes alakú lyukkép formaterv |
| Beszerelés típusa: | Rögzítés szorítókapcsokkal |
| Anyag: | nemesacél, szálcsiszolt |
| Súly: | 0,98 kg |
| Súly csomagolással: | 1,13 kg |
| Szélesség: | 340 mm |
| Magasság: | 180 mm |
| Mélység: | 3 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 345 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 193 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 48 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799559023 |
| Termékszám: | 0055.0902 |

Gyártó: MAICO

FFS-FGE Padlórács