**Hangtompító lábazat SDI 40-45**

Hangcsillapító tetőventilátorok szívó oldali zajcsökkentésére.

Hangcsillapító elemmel kopásálló és nem éghető ásványirost-lemezekből.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SDI 40-45 |
| Anyag: | Acéllemez, galvanizált |
| Szín: | ezüstszínű |
| Súly: | 42 kg |
| Súly csomagolással: | 42 kg |
| Névleges méret mm-ben: | 400-450 |
| Szélesség: | 640 mm |
| Magasság: | 750 mm |
| Mélység: | 640 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 640 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 750 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 640 mm |
| Illesztési veszteség 63 Hz-nél: | 3 dB |
| Illesztési veszteség 125 Hz-nél: | 4 dB |
| Illesztési veszteség 250 Hz-nél: | 8 dB |
| Illesztési veszteség 500 Hz-nél: | 9 dB |
| Illesztési veszteség 1 kHz-nél: | 18 dB |
| Illesztési veszteség 2 kHz-nél: | 15 dB |
| Illesztési veszteség 4 kHz-nél: | 10 dB |
| Illesztési veszteség 8 kHz-nél: | 6 dB |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730330 |
| Termékszám: | 0073.0033 |

Gyártó: MAICO

SDI 40-45 Hangtompító lábazat