**Bekötő vezeték WRG 35-TAK 10**

Bekötővezeték kétoldali RJ 12 dugasszal a WRG 35-höz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WRG 35-TAK 10 |
| Szabályozható fordulatszám: |  -  |
| Súly: | 0,175 kg |
| Súly csomagolással: | 0,2 kg |
| Kábelhossz: | 10 m |
| Szélesség: | 10.000 mm |
| Magasság: | 7 mm |
| Mélység: | 3 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 150 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 60 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 40 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925033 |
| Termékszám: | 0092.0503 |

Gyártó: MAICO

WRG 35-TAK 10 Bekötő vezeték