**Radiál tetőventilátor EHD 10 EC**

Jellemzők

Helytakarékos tetőventilátor nagyon kicsi méretben.

Elszíváshoz.

Horganyzott acéllemezből készült porbevonatos tetszetős ház.

Alumínium burkolat.

A burkolat tisztításhoz könnyen eltávolítható.

Bevont benyúlási védőrács.

Hátrahajló lapátozású radiális járókerekek.

IP X5 védelmi fokozat.

Motor

Nagyon hatékony EC-motor.

Fokozatmentesen szabályozható fordulatszám.

Folyamatos működésre alkalmas.

Robusztus motor golyóscsapággyal, karbantartást nem igényel.

Szerelési utasítás

Kis súlyának köszönhetően az EHD tetőre való felszállításához nem szükséges se daru sem teherlift.

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás a kapocslécre a házban.

Biztonsági utasítások

A ventilátort csak akkor szabad üzemeltetni, ha biztosítva van a járókerék érintésvédelme a DIN EN ISO 13857 szerint szabadon szívó ventilátorokra vonatkozóan.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EHD 10 EC |
| Légmennyiség: | 395 m³/h |
| Fordulatszám: | 3.395 1/min |
| Járókerék típus: | radiális |
| Szabályozható fordulatszám: | ✔ |
| Irányváltási lehetőség: | - |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 78 W |
| Imax: | 0,7 A |
| Védelmi fokozat: | IP X5 |
| Szigetelési osztály: | F |
| Váltható pólus: | - |
| Hálózati kábel: | 3 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Szín: | ezüstszínű |
| Súly: | 4,5 kg |
| Súly csomagolással: | 5,1 kg |
| Névleges méret: | 100 mm |
| Szélesség: | 333 mm |
| Magasság: | 261 mm |
| Mélység: | 333 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 385 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 300 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 385 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | -20 °C -ig 60 °C |
| Hangnyomásszint: | 56 dB(A) Távolság 3 m, szabadtéri feltételek |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799735595 |
| Termékszám: | 0073.0559 |

Gyártó: MAICO

EHD 10 EC Radiál tetőventilátor