**Csőhangtompító RSKI 90/1500**

Henger alakú csőhangcsillapító légtechnikai berendezésekhez.

Kivitel kulisszával a fokozott hangszigetelésért.

A hangcsillapító belseje perforált lemezből készült.

Üzemi hőmérséklet -40 °C és +150 °C között.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RSKI 90/1500 |
| Anyag: | acél, horganyzott |
| Szín: | ezüstszínű |
| Súly: | 153 kg |
| Súly csomagolással: | 153 kg |
| Szélesség: | 1.100 mm |
| Magasság: | 1.100 mm |
| Mélység: | 1.350 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 1.100 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 1.100 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 1.350 mm |
| Illesztési veszteség 63 Hz-nél: | 3 dB |
| Illesztési veszteség 125 Hz-nél: | 5 dB |
| Illesztési veszteség 250 Hz-nél: | 12 dB |
| Illesztési veszteség 500 Hz-nél: | 20 dB |
| Illesztési veszteség 1 kHz-nél: | 24 dB |
| Illesztési veszteség 2 kHz-nél: | 16 dB |
| Illesztési veszteség 4 kHz-nél: | 10 dB |
| Illesztési veszteség 8 kHz-nél: | 9 dB |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799731191 |
| Termékszám: | 0073.0119 |

Gyártó: MAICO

RSKI 90/1500 Csőhangtompító