**Hangszigetelt szellőző doboz ESR 16-3 EC**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ESR 16-3 EC |
| Légmennyiség: | 580 m³/h |
| Fordulatszám: | 4.000 1/min |
| Járókerék típus: | radiális |
| Szabályozható fordulatszám: |  ✔  |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 121 W |
| Imax: | 1 A |
| Védelmi fokozat: | IP 54 |
| Szigetelési osztály: | F |
| Beszerelési hely: | Fal / mennyezet |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Szín: | ezüstszínű |
| Súly: | 12,1 kg |
| Súly csomagolással: | 13,5 kg |
| Kifordítható ventilátor: |  ✔  |
| Névleges méret: | 160 mm |
| Szélesség: | 386 mm |
| Magasság: | 232 mm |
| Mélység: | 483 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 400 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 265 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 560 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet: | -30 °C -ig 50 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799981046 |
| Termékszám: | 0080.1001 |

Gyártó: MAICO

ESR 16-3 EC Hangszigetelt szellőző doboz