**Hangszigetelt szellőző doboz ESR 31 EC**

Jellemzők

Alacsony energia fogyasztás az EC-technológiának köszönhetően.

Alacsony teljesítményfelvétel különösen a szabályzó területen.

Gyors, olcsó beszerelés az alapjellemző rögzítő konzolok segítségével.

Levehető házfedél kengyelzárral.

Szívó és nyomó oldali csőcsatlakozások, közvetlenül a légcsatorna hálózatba történő beszereléshez.

50 mm hangcsillapító hatású üvegszál-kasírozású kőzetgyapot a különösen alacsony zajszint iránti fokozott igények kielégítésére.

Hátrahajló lapátozású radiális járókerekek.

Egyszerűen tisztítható a felnyitható fedélnek köszönhetően.

Áramlási irány

Az áramlási irányt nyíl jelzi a ventilátorházon.

Motor

Egyenáramú motor.

Robusztus motor golyóscsapággyal, karbantartást nem igényel.

Hőosztály B.

Zárt házfedél mellett IP X4 védelmi fokozat.

Szerelési utasítás

Bármilyen helyzetben beszerelhető.

Elektromos bekötés

Villamos csatlakozó doboz az elején.

Biztonsági utasítások

Szabad légbevezetés vagy levegőkifúvás esetén a ventilátort csak akkor szabad üzembe helyezni, ha biztosítva van a járókerék érintésvédelme a DIN EN ISO 13857 szerint. Ehhez tegyük fel a védőrácsot.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ESR 31 EC |
| Légmennyiség: | 1.800 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.640 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | ✔ |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 274 W |
| Teljesítménye: | 274 W |
| Inévl: | 1,8 A |
| Imax: | 1,9 A |
| Védelmi fokozat: | IP X4 |
| Szigetelési osztály: | B |
| Beszerelési hely: | Fal / mennyezet |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Szín: | ezüstszínű |
| Súly: | 25 kg |
| Súly csomagolással: | 27 kg |
| Kifordítható ventilátor: | ✔ |
| Névleges méret: | 315 mm |
| Szélesség: | 617 mm |
| Magasság: | 542 mm |
| Mélység: | 387 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 680 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 560 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 420 mm |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél: | -20 °C -ig 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet: | -20 °C -ig 55 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799992622 |
| Termékszám: | 0080.0088 |

Gyártó: MAICO

ESR 31 EC Hangszigetelt szellőző doboz