**Kanałowy tłumik akustyczny z wykładziną i kulisą 40 mm KSDA80/150/700**

Cechy

Kanałowy tłumik akustyczny z wykładziną i kulisą 40 mm, złączka. Powierzchnia: ocynkowana metodą Sędzimira.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | KSDA80/150/700 |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, ocynkowana metodą Sędzimira |
| Wymiar kanału: | 150 mm x Array x 80 mm |
| Szerokość: | 360 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924678 |
| Numer katalogowy: | 0092.0467 |

Producent: MAICO

KSDA80/150/700 Kanałowy tłumik akustyczny z wykładziną i kulisą 40 mm