**Filtr powietrza, wymienny WSF 170**

Wymienne filtry powietrza do centralnych urządzeń wentylacyjnych WS 160 Flat i WS 170...

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WSF 170 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,28 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,29 kg |
| Typ filtra: | Filtr przeciwpyłkowy |
| Klasa filtra: | ISO ePM1 55 % (F7) |
| Szerokość: | 300 mm |
| wysokość: | 173 mm |
| Głębokość: | 50 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 402 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 175 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 52 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Odpowiedni dla produktów: | WS 160 Flat, WS 170... |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932710 |
| Numer katalogowy: | 0093.0271 |

Producent: MAICO

WSF 170 Filtr powietrza, wymienny