**Osiowy wentylator dachowy DZD25-2A**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DZD25-2A |
| Wydajność powietrza: | 1.700 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 2.850 1/min |
| Pobór mocy: | 220 W |
| IMax: | 0,4 A |
| Stopień ochrony: | IP 55 |
| Przełączalna liczba biegunów: |  -  |
| Miejsce montażu: | Dach |
| Pozycja montażowa: | pionowo |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 11,5 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 0087.0413 |

Producent: MAICO

DZD25-2A Osiowy wentylator dachowy