**Osiowy wentylator dachowy EZD30-2A**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | EZD30-2A |
| Wydajność powietrza: | 2.900 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 2.850 1/min |
| Pobór mocy: | 430 W |
| IMax: | 2,1 A |
| Stopień ochrony: | IP 55 |
| Przełączalna liczba biegunów: |  -  |
| Miejsce montażu: | Dach |
| Pozycja montażowa: | pionowo |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 18,4 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 0087.405 |

Producent: MAICO

EZD30-2A Osiowy wentylator dachowy