**Czujnik wilgotności i temperatury FFT 30 K**

Czujnik wilgotności i temperatury do pomiaru wilgotności względnej oraz temperatury w zamkniętych pomieszczeniach, ze standardowym sygnałem wyjściowym 0…10 V.

Czujnik przykręcany do ściany za pomocą śrub (w gestii inwestora).

Akcesoria: Izolacyjny transformator bezpieczeństwa (230 V / 24 V) zapewnia inwestor.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FFT 30 K |
| Napięcie znamionowe: | 12...34 V AC/DC |
| Obciążenie: | 10 kOhm - 100 kOhm |
| Stopień ochrony: | IP 30 |
| Przyłącze elektryczne: | Zaciski śrubowe |
| Średnica zacisku przyłączeniowego: | 0,75 mm |
| Zakres pomiaru wilgotności względnej: | 0 % - 98 % |
| Wyjście wilgotności względnej: | 0 V - 10 V |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne ABS |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,06 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,08 kg |
| Szerokość: | 87,5 mm |
| wysokość: | 87,5 mm |
| Głębokość: | 30 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 91 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 91 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 31 mm |
| Zakres pomiarowy temperatury: | 0 °C do 50 °C |
| Wyjście temperatury: | 0 V do 10 V |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799571216 |
| Numer katalogowy: | 0157.0121 |

Producent: MAICO

FFT 30 K Czujnik wilgotności i temperatury