**Króćce ścienne powietrza zewnętrznego KW-AL 16W**

Estetyczne króćce ścienne powietrza zewnętrznego wykonane ze stali szlachetnej mocowane są na zewnętrznej ścianie budynku i przeznaczone do zasysania powietrza zewnętrznego.

Powietrze zewnętrzne zasysane jest od dołu.

Zakres dostawy obejmuje kołpak powietrza zewnętrznego z siatką chroniącą przed ptakami.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | KW-AL 16W |
| Kierunek powietrza: | Nawiew |
| Miejsce montażu: | Ściana zewnętrzna |
| Materiał: | Stal szlachetna (V2A) |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,91 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,04 kg |
| Wielkość nominalna: | 160 mm |
| Szerokość: | 228 mm |
| wysokość: | 232 mm |
| Głębokość: | 100 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 250 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 250 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 110 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520788 |
| Numer katalogowy: | 0152.0078 |

Producent: MAICO

KW-AL 16W Króćce ścienne powietrza zewnętrznego