**Króćce ścienne powietrza wydalanego KW-FL 12W**

Estetyczne króćce ścienne powietrza wydalanego wykonane ze stali szlachetnej mocowane są na zewnętrznej ścianie budynku i przeznaczone do wydmuchiwania powietrza wydalanego.

Powietrze wydalane wydmuchiwane jest do przodu.

Zakres dostawy obejmuje kołpak powietrza wydalanego z krawędzią ociekową i siatką chroniącą przed ptakami.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | KW-FL 12W |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| Miejsce montażu: | Ściana zewnętrzna |
| Materiał: | Stal szlachetna (V2A) |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 1,16 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,31 kg |
| Wielkość nominalna: | 125 mm |
| Szerokość: | 172 mm |
| wysokość: | 203 mm |
| Głębokość: | 88 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 195 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 215 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 185 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520764 |
| Numer katalogowy: | 0152.0076 |

Producent: MAICO

KW-FL 12W Króćce ścienne powietrza wydalanego