**Układ sterowania wentylacją pomieszczeń RLS T1 WS**

Graficzny kolorowy wyświetlacz TFT („ekran dotykowy”) z przyjazną dla użytkownika, intuicyjną obsługą menu.

Opcjonalne akcesoria do centralnych urządzeń wentylacyjnych Trio, WS 160 Flat, WS 170, WR 310/WR 410, WS 320 i WS 470.

Nastawianie programów czasowych, trybów pracy, stopni wentylacji, temperatur itd.

Zawiera m.in. zintegrowany czujnik temperatury pomieszczenia NTC i złącze mini USB oraz 4-żyłowe połączenie magistralne (RS 485 łącznie z zasilaniem energią elektryczną).

Rozdzielczość wyświetlacza: 480 x 272 pikseli (przekątna ekranu 4,3“).

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | RLS T1 WS |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 12 V DC |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Dane dotyczące tworzyw sztucznych: | Polistyren, nie zawierający PCV |
| Kolor: | biały |
| Ciężar: | 0,21 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,3 kg |
| Szerokość: | 127 mm |
| wysokość: | 93 mm |
| Głębokość: | 50 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 165 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 180 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 51 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578352 |
| Numer katalogowy: | 0157.0835 |

Producent: MAICO

RLS T1 WS Układ sterowania wentylacją pomieszczeń