**Filtr powietrza, wymienny WSF 320/470**

Filtry przeciwpyłkowe do centralnych urządzeń wentylacyjnych WR 310/WR 410, WS 320 i WS 470.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WSF 320/470 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,24 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,26 kg |
| Typ filtra: | Filtr przeciwpyłkowy |
| Klasa filtra: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Szerokość: | 507 mm |
| wysokość: | 166 mm |
| Głębokość: | 50 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 580 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 200 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 53 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Odpowiedni dla produktów: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925590 |
| Numer katalogowy: | 0092.0559 |

Producent: MAICO

WSF 320/470 Filtr powietrza, wymienny