**Skrzynkowy tłumik akustyczny SB 12/16**

Skrzynkowe tłumiki akustyczne do instalacji wentylacyjnych.

Podłączenie przewodu ze szwem spiralnym DN 125 przy użyciu złącza wtykowego SVR 125.

Podłączenie przewodu ze szwem spiralnym DN 160 bezpośrednio do króćca EPP. Uszczelnienie w zakresie świadczeń inwestora.

Z izolującego akustycznie polipropylenu (EPP) z higienicznym laminowaniem włókniny.

Z uszczelnieniem dźwiękochłonnym z pianki z żywicy melaminowej niezawierającej włókien mineralnych.

Dwa otwory rewizyjne.

Z nawierconymi otworami do montażu za pomocą prętów gwintowanych

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SB 12/16 |
| Materiał: | Kunststoff EPP |
| Ciężar: | 1,74 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,77 kg |
| Szerokość: | 435 mm |
| wysokość: | 365 mm |
| Głębokość: | 220 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 645 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 370 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 225 mm |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz: | 2 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz: | 8 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz: | 12 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz: | 20 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz: | 38 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz: | 47 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz: | 40 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz: | 35 dB |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599951 |
| Numer katalogowy: | 0059.0995 |

Producent: MAICO

SB 12/16 Skrzynkowy tłumik akustyczny