**Układ sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 45 O**

Cechy

Układ sterowania wentylacją pomieszczeń potrzebny jest jako akcesoria do zestawów do montażu końcowego PP 45 K, PP 45 O lub PPB 30 O.

Nie jest możliwa obsługa zestawu do montażu końcowego PPB 30 K w połączeniu z układem sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 45 O.

Za pomocą układu sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 45 O można jednocześnie sterować maksymalnie 6 urządzeniami PP 45 lub maksymalnie 3 urządzeniami PPB 30 O.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | RLS 45 O |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Kabel zasilający: | 3 x 1,5 mm² |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,11 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,33 kg |
| Szerokość: | 80 mm |
| wysokość: | 80 mm |
| Głębokość: | 49 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 81 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 81 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 50 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573593 |
| Numer katalogowy: | 0157.0359 |

Producent: MAICO

RLS 45 O Układ sterowania wentylacją pomieszczeń