**Układ sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 45 K**

Cechy

Układ sterowania wentylacją pomieszczeń potrzebny jest jako akcesoria do zestawów do montażu końcowego PP 45 K, PP 45 O lub PPB 30 K, PPB 30 O.

Do serii urządzeń PP 45 RC można zamiast łącznika radiowego DS 45 RC użyć opcjonalnie przewodowy układu sterowania RLS 45 K. Konieczna jest wtedy kombinacja urządzenia RLS 45 K z modułem rozszerzeń EnOcean PP 45 EO.

Za pomocą układu sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 45 K można równocześnie sterować aż 6 wentylatorami, np. 6 urządzeń PP 45 lub 4 urządzenia PP 45 + 1 urządzenie PPB 30 albo do 3 urządzeń PPB 30.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | RLS 45 K |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Kabel zasilający: | 3 x 1,5 mm² |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,11 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,34 kg |
| Szerokość: | 80 mm |
| wysokość: | 80 mm |
| Głębokość: | 49 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 81 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 81 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 50 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573609 |
| Numer katalogowy: | 0157.0360 |

Producent: MAICO

RLS 45 K Układ sterowania wentylacją pomieszczeń