**Moduł rozszerzenia EnOcean PP 45 EO**

Do konwersji sygnałów elektrycznych na sygnały radiowe EnOcean.

W ten sposób można sterować urządzeniami PP 45 RC i PPB 30 RC.

Podłączany jest przez złącze RS485 do układu sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 45 K.

W ten sposób możliwe jest również systemowe łączenie urządzeń przewodowych PP 45 K i radiowych PP 45 RC / PPB 30 RC.

Przy użyciu modułu rozszerzenia PP 45 EO można włączać kolejne moduły EnOcean, np. czujniki radiowe (H, CO2).

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PP 45 EO |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,06 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,17 kg |
| Szerokość: | 80 mm |
| wysokość: | 80 mm |
| Głębokość: | 49 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 233 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 170 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 60 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573623 |
| Numer katalogowy: | 0157.0362 |

Producent: MAICO

PP 45 EO Moduł rozszerzenia EnOcean