**Łącznik radiowy DS 45 RC**

Szczególne właściwości

Za pomocą łącznika radiowego DS 45 RC można wybrać 5 stopni wentylacji PP 45 - 15/20/30/36/42 m³/h i PPB 30 - 5/12/18/22/26 m³/h i 3 tryby pracy: wywiew ciągły (z odzyskiem ciepła), wentylacja wskrośna (bez odzysku ciepła) i praca automatyczna sterowana przez czujniki.

Tryb pracy Wywiew ciągły z odzyskiem ciepła: Praca w układzie przeciwsobnym. Urządzenia pracują naprzemiennie i zmieniają kierunek ruchu co 60 s.

Tryb pracy: wentylacja skrośna: Urządzenie znajduje się permanentnie w trybie nawiewu, a urządzenie korespondujące w trybie wywiewu (np. do letniego chłodzenia nocnego).

Automatyczny tryb pracy możliwy jest tylko z użyciem czujnika wilgotności PP 45 HYI wbudowanego opcjonalnie w urządzeniu RC.

Możliwa jest również pojedyncza praca urządzenia PP 45 RC i PPB 30 RC przy użyciu łącznika radiowego DS 45 RC.

Przez naciśnięcie przycisku można również wybrać ograniczoną czasowo wentylację intensywną (wentylację uderzeniową) albo wyłączenie ograniczone czasowo (funkcja zasypiania).

Za pośrednictwem łącznika radiowego DS 45 RC można sterować dowolną liczbą urządzeń, o ile znajdują się w zasięgu.

Stosowanie wszędzie tam, gdzie nie można zainstalować przewodu sterującego.

Łącznik radiowy nie wymaga baterii.

Łącznik radiowy może być przykręcany lub przyklejany na powierzchniach szklanych.

Cechy

Łącznik radiowy stanowi niezbędne wyposażenie dodatkowe zestawów do montażu końcowego PP 45 RC i PPB 30 RC.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DS 45 RC |
| Kabel zasilający: | niepotrzebny |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,06 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,07 kg |
| Szerokość: | 80 mm |
| wysokość: | 80 mm |
| Głębokość: | 15 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 90 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 90 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 37 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573630 |
| Numer katalogowy: | 0157.0363 |

Producent: MAICO

DS 45 RC Łącznik radiowy