**Element wykonawczy EnOcean PP 45 ACT**

Element wykonawczy EnOcean umożliwia połączenie w jeden system wentylacji urządzeń radiowych PushPull PP 45 RC z połączonymi przewodowo urządzeniami do wentylacji wywiewnej (ECA, ER).

Element wykonawczy może być użyty jako normalny wyłącznik oświetlenia. Naciśnięciem przycisku włączane są połączone przewodowo urządzenia do wentylacji wywiewnej (ECA, ER) i jednocześnie wysyłany jest telegram radiowy do zestawu do montażu końcowego PP 45 RC (master). Urządzenia PP 45 RC (master + slave) dostarczają powietrze doprowadzane potrzebne dla urządzeń do wentylacji wywiewnej.

Element wykonawczy integruje się ze wszystkimi powszechnie używanymi programami przełączników i jest obsługiwany lokalnie przy użyciu dwóch seryjnych wahaczowych łączników instalacyjnych lub wahaczowego łącznika powierzchniowego. Ramka i łączniki wahaczowe (dla łącznika radiowego EnOcean) nie należą do zakresu dostawy.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PP 45 ACT |
| Kabel zasilający: | 5 x 1,5 mm² |
| Miejsce montażu: | Ściana |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Ciężar: | 0,07 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,1 kg |
| Szerokość: | 70 mm |
| wysokość: | 70 mm |
| Głębokość: | 40 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 85 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 85 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 50 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990673 |
| Numer katalogowy: | 0157.1445 |

Producent: MAICO

PP 45 ACT Element wykonawczy EnOcean