**Wentylator dla małych pomieszczeń ECA piano Standard**

Wersja standardowa

Załączenie/wyłączanie za pośrednictwem wyłącznika oświetlenia lub oddzielnego wyłącznika.

Z możliwością regulacji obrotów.

Ze względu na technikę sterowania kątem fazowym w dolnym zakresie prędkości obrotowej może wystąpić przydźwięk uwarunkowany fizycznie.

Cechy

Szczególnie cichy dzięki innowacyjnemu wirnikowi piano.

Pokrywy można zdjąć do czyszczenia bez narzędzi.

Kompatybilna z ECA 100 ipro oraz z poprzednimi modelami ECA DN 100, takie samo rozmieszczenie otworów pod śruby i taki sam wpust kablowy.

Ze znakiem VDE.

Stopień ochrony IP X4 dla zapewnienia bezpieczeństwa w łazience.

Klasa ochrony II.

Zintegrowana klapa zwrotna bez sprężyn, trwała i stabilna.

Kolor biały drogowy ~RAL 9016.

Pasuje do rur DN 100.

Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia.

Przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne.

silnik

Wytrzymały silnik z łożyskami kulkowymi, bezobsługowy.

Nadaje się do pracy ciągłej.

Wskazówki montażowe

Najprostszy montaż dzięki pokrywie zdejmowanej bez pomocy narzędzi.

Możliwy montaż na ścianie i na suficie. W przypadku montażu na suficie konieczne wykonanie otworu w osłonie.

Przyłącze elektryczne

Przyłącze elektryczne podtynkowe.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Wszystkie wentylatory ECA piano mogą być stosowane w strefie zagrożenia porażeniowego klasy 2 według normy DIN VDE 0100-701.

Szczegóły patrz wskazówki dotyczące planowania.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ECA piano Standard |
| Wykonanie: | Wykonanie standardowe |
| Wydajność powietrza: | 80 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 2.400 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów: | ✔ |
| Możliwość pracy nawrotnej: | - |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Wydajność nominalna: | 8 W |
| IMax: | 0,06 A |
| Stopień ochrony: | IP X4 |
| Kabel zasilający: | 3 x 1,5 mm² |
| Miejsce montażu: | Ściana / Sufit |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Pozycja montażowa: | bez znaczenia |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 0,5 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,61 kg |
| Wielkość nominalna: | 100 mm |
| Szerokość: | 151 mm |
| wysokość: | 151 mm |
| Głębokość: | 104 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 160 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 160 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 130 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | 40 °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 26 dB(A) Odległość 3 m, warunki pola swobodnego |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840800 |
| Numer katalogowy: | 0084.0080 |

Producent: MAICO

ECA piano Standard Wentylator dla małych pomieszczeń