**Filtr powietrza, wymienny ECR 25-31 EC M5**

Wymienny filtr powietrza do kompaktowego wentylatora skrzynkowego ECR EC.

Wymiana filtra możliwa bez użycia narzędzi.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ECR 25-31 EC M5 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,31 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,5 kg |
| Klasa filtra: | ISO ePM10 60 % (M5) |
| Szerokość: | 395 mm |
| wysokość: | 45 mm |
| Głębokość: | 335 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 396 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 46 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 336 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799991885 |
| Numer katalogowy: | 0093.1524 |

Producent: MAICO

ECR 25-31 EC M5 Filtr powietrza, wymienny