**Regulator jakości powietrza Trio VOC E**

Czujnik VOC steruje systemem wentylacji w zależności od występowania lotnych związków organicznych (ang. volatile organic compounds)

Zakres pomiarowy czujnika wynosi 0 - 100%.

Zakres regulacji fabrycznie 30 - 100%.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | Trio VOC E |
| Napięcie znamionowe: | 24 V AC / DC |
| Przyłącze elektryczne: | Zaciski śrubowe |
| Czujnik: | zewn. |
| Ciężar: | 0,07 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,1 kg |
| Szerokość: | 82 mm |
| wysokość: | 82 mm |
| Głębokość: | 25 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 85 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 85 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 30 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991380 |
| Numer katalogowy: | 0157.1510 |

Producent: MAICO

Trio VOC E Regulator jakości powietrza