**Żaluzje Trio VK L**

Żaluzja do centralnych i decentralnych urządzeń wentylacyjnych Trio

Zintegrowana, sterowana silnikowo żaluzja.

Żaluzje uniemożliwiają wlot powietrza przy wyłączonym urządzeniu.

Zestaw składa się z dwóch żaluzji, które montowane są fabrycznie przy zamówieniu urządzenia.

Dla Trio VK L: Nie można zastosować do Trio LZV z grzejnikiem wstępnym.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | Trio VK L |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V AC |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Ciężar: | 0,22 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,63 kg |
| Szerokość: | 140 mm |
| wysokość: | 179 mm |
| Głębokość: | 64 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 230 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 55 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 140 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799172673 |
| Numer katalogowy: | 0017.0267 |

Producent: MAICO

Trio VK L Żaluzje