**Tuleja przepustu dachowego PP 45 DFHL**

Tuleja wylotu dachowego do montażu w izolowanym termicznie kanale wylotu dachowego PP 45 DFK z nachyleniem wynoszącym 1 – 2%.

Niezbędne wyposażenie dodatkowe dla zestawów do montażu końcowego PP 45 K, PP 45 O, PP 45 RC, PPB 30 K i PPB 30 w przypadku montażu w dachu spadzistym.

Zakres dostawy: 1 tuleja do montażu w stanie surowym, 1 zestaw elementów montażowych.

Zestaw przepustu dachowego składający się z 1 – 2 kanałów przepustu dachowego, 1 krótkiej lub długiej tulei przepustu dachowego, 1 ramki pokrycia dachu, 1 wyrzutni dachowej. Długość kanału przepustu dachowego i tulei przepustu dachowego – patrz wskazówka montażowa.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PP 45 DFHL |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | szary |
| Ciężar: | 5,19 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 5,49 kg |
| Średnica przyłącza: | 160 mm |
| Długość: | 2.240 mm |
| Szerokość: | 160 mm |
| wysokość: | 160 mm |
| Głębokość: | 2.240 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 165 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 165 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 2.250 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799598695 |
| Numer katalogowy: | 0059.0869 |

Producent: MAICO

PP 45 DFHL Tuleja przepustu dachowego