**Element izolujący akustycznie ER-SE UP**

Służy jako tłumik akustyczny i redukuje poziom emisji hałasu.

ER-SE UP: wyposażenie dodatkowe do wszystkich urządzeń ER.

ER-SE AP: wyposażenie dodatkowe do wszystkich urządzeń ER-AP i ER-APB.

Prosty w montażu.

Klasa materiałów budowlanych B1.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ER-SE UP |
| Miejsce montażu: | Obudowa |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Pianka z żywicy melaminowej |
| Kolor: | szary |
| Ciężar: | 0,02 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,18 kg |
| Szerokość: | 220 mm |
| wysokość: | 220 mm |
| Głębokość: | 60 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 260 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 260 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 90 mm |
| Tłumienność wtrąceniowa całkowita: | 2,5 dB |
| Uwaga o tłumienności wtrąceniowej: | maks. 3,5 dB |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799926788 |
| Numer katalogowy: | 0192.0678 |

Producent: MAICO

ER-SE UP Element izolujący akustycznie