**Regulator obrotów, tablica rozdzielcza STSX 2,5**

Regulator prędkości obrotowej do bezstopniowej regulacji wentylatorów.

Posiada znak bezpieczeństwa VDE.

Tylko dla jednego kierunku obrotów.

Istnieje możliwość montażu na standardowej szynie profilowanej 35 mm.

Wskaźnik roboczy – zielona dioda LED.

Ze względu na technikę sterowania kątem fazowym w dolnym zakresie prędkości obrotowej może wystąpić przydźwięk uwarunkowany fizycznie. W pomieszczeniach wymagających cichej pracy wentylatora należy więc używać do regulacji prędkości obrotowej transformatorów 5-stopniowych TRE.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | STSX 2,5 |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Maksymalne obciążenie: | 2,5 A |
| Minimalne obciążenie: | 0,1 A |
| Stopień ochrony: | IP 30 |
| Rodzaj montażu: | Tablica rozdzielcza / szafa rozdzielcza |
| Kolor: | popielaty, podobny do RAL 7035 |
| Ciężar: | 0,1 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,12 kg |
| Szerokość: | 35 mm |
| wysokość: | 94 mm |
| Głębokość: | 86 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 40 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 95 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 96 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799992295 |
| Numer katalogowy: | 0157.1564 |

Producent: MAICO

STSX 2,5 Regulator obrotów, tablica rozdzielcza