**Grzejnik wstępny WS-VH 300**

Elektryczny grzejnik wstępny PTC do ciągłej pracy centralnych urządzeń wentylacyjnych WS 300 Flat przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WS-VH 300 |
| Napięcie znamionowe: | 230 V AC |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz |
| Stopień ochrony: | IP 00 |
| Ciężar: | 1,02 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,1 kg |
| Szerokość: | 318 mm |
| wysokość: | 220 mm |
| Głębokość: | 51 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 322 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 230 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 60 mm |
| Moc grzejna: | 1.000 W |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Odpowiedni dla produktów: | WS 300 Flat R, L, BR, BL |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992202 |
| Numer katalogowy: | 0093.1322 |

Producent: MAICO

WS-VH 300 Grzejnik wstępny