**Transformator 5-stopniowy TRE 3,3-1**

Transformator 5-stopniowy do nastawiania prędkości obrotowej.

Do sterowania wentylatorów na prąd zmienny.

Z lampką sygnalizującą pracę.

Dodatkowy styk przełączający (230 V), np. do sterowania klapą.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | TRE 3,3-1 |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksymalne obciążenie: | 3,3 A |
| Stopień ochrony: | IP 54 |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | popielaty, podobny do RAL 7035 |
| Ciężar: | 4,3 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 4,6 kg |
| Szerokość: | 250 mm |
| wysokość: | 155 mm |
| Głębokość: | 200 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 285 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 190 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 245 mm |
| temperatura otoczenia: | 0 °C do 40 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799578413 |
| Numer katalogowy: | 0157.0841 |

Producent: MAICO

TRE 3,3-1 Transformator 5-stopniowy