**Przewód giętki MF-F75**

Szczególnie giętkie kanały rurowe.

Opracowane specjalnie do zastosowań w wentylacji.

Neutralny zapachowo i obrobiony antystatycznie.

Niewielki opór przepływu przy dobrej izolacji dźwiękowej.

Brak zastrzeżeń higienicznych.

Mała ilość osadów zanieczyszczeń.

Rura jest z zewnątrz falista.

Prosty montaż, ponieważ ze względu na elastyczność rury można ułożyć ją w jednym kawałku na całym odcinku od rozdzielacza powietrza do zaworu powietrza nawiewanego lub wywiewanego.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MF-F75 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Strumień objętości: | 30 m³/h zalecany |
| Miejsce montażu: | Sufit / Podłoga / Ściana |
| Materiał: | Polietylen (PE) |
| Dane dotyczące tworzyw sztucznych: | Nie zawierający PCV |
| Palność: | Niepalny materiał budowlany (klasa materiałów budowlanych E według normy DIN EN 13501-1: 2010) |
| Sztywność obwodowa: | ≥ 8 kN/m² według EN ISO 9969 |
| Ciężar: | 17,5 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 18 kg |
| Wielkość nominalna: | 75 mm |
| Średnica wewnętrzna: | 64 mm |
| Długość: | 50 m |
| Szerokość: | 76 mm |
| wysokość: | 76 mm |
| Głębokość: | 50.000 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 1.252 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 352 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 1.252 mm |
| Minimalny promień gięcia: | 150 mm |
| temperatura otoczenia: | -20 °C do 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 rolka 50 m |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799550969 |
| Numer katalogowy: | 0055.0096 |

Producent: MAICO

MF-F75 Przewód giętki