**Wentylator okienny EV 10-2**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | EV 10-2 |
| Wydajność powietrza: | 126 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 2.600 1/min |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| z możliwością regulacji obrotów: | ✔ |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Pobór mocy: | 18 W |
| INom: | 0,13 A |
| Stopień ochrony: | IP 20 |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne, odporne na uderzenia |
| Kolor: | biel perłowa, podobna do RAL 1013 |
| Kolor klapek: | beżowoszary - podobny do RAL 7006 |
| Ciężar: | 1,2 |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | 40 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 0080.0771 |

Producent: MAICO

EV 10-2 Wentylator okienny