**Układ sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 4 UP**

Urządzenie sterownicze wentylacji pomieszczeń dla decentralnego urządzenia wentylacyjnego z odzyskiwaniem ciepła WRG 35.

Urządzenie sterownicze potrzebne jest jako wyposażenie dodatkowe dla zestawu do montażu końcowego WRG 35-SE.

Dostarczone akcesoria: Przewód przyłączeniowy 5 m.

Możliwy jest wybór następujących stopni wentylacji:

Stopnie wentylacji od 1 do 4 - od niskiego, na czas nieobecności mieszkańców w ciągu dnia do wysokiego, dla szybkiej wymiany powietrza.

Tryb powietrza nawiewanego, tzn. czysty tryb powietrza nawiewanego o wydajności 30 m³/h (np. w celu chłodzenia nocnego).

Tryb powietrza wywiewanego, tzn. czysty tryb powietrza wywiewanego o wydajności 30 m³/h (np. wentylacja wskrośna dla każdego mieszkania). W tym celu np. w sypialni WRG 35 przełączany jest na tryb powietrza nawiewanego, a w pokoju dziennym na tryb powietrza wywiewanego.

Stopień 0, stopień "zero powietrza": zamknięcie żaluzji zewnętrznych przy dużej uciążliwości zapachów z zewnątrz. Urządzenie zużywa przy tym nadal energię elektryczną.

Urządzenie sterownicze wentylacji pomieszczeń RLS 4 dysponuje następującymi możliwościami regulacji:

Przedział wskaźnika wymiany filtra można nastawić w zakresie od 2 do 6 miesięcy.

Stopień uruchomienia po przerwie w dopływie prądu można zdefiniować w zakresie od stopnia 0 do 4.

Stopień "zero powietrza" można dezaktywować, dzięki czemu wentylatory zawsze pracują.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | RLS 4 UP |
| z możliwością regulacji obrotów: |  -  |
| Stopień ochrony: | IP 00 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Pozycja montażowa: | bez znaczenia |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biały |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,41 kg |
| Szerokość: | 80 mm |
| wysokość: | 80 mm |
| Głębokość: | 20 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 225 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 95 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 112 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578444 |
| Numer katalogowy: | 0157.0844 |

Producent: MAICO

RLS 4 UP Układ sterowania wentylacją pomieszczeń