**Układ sterowania wentylacją pomieszczeń RLS 2 F**

Urządzenie sterownicze dla centralnego urządzenia wentylacyjnego WS 150.

Możliwy wybór pracy ręcznej lub automatycznej.

Ręczne włączanie 3 stopni wydajności: Wydajność podstawowa, normalne, pełne i wyłączony.

Automatyczne sterowanie stopniami wydajności podstawowej i normalnej za pomocą mechanicznego zegara sterującego.

Programowanie czasowe stopni sterowania w programie dobowym (24 h, minimalny czas włączenia 15 min) lub w programie tygodniowym (7 dni, min. czas włączenia 2 h).

Przełączanie 3 stopni przełączania następuje na bazie niskiego napięcia (0,1 A przy maksymalnie 150 V AC).

Z diodowym wskaźnikiem pełnego obciążenia.

Sterowany czasowo wskaźnik zmiany filtra, ustawiany na okres od 2 miesięcy do 6 miesięcy. Wskazanie LED:

Przewód sterowniczy do urządzenia, np. LiYY 4 x 0,5 mm².

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | RLS 2 F |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Maksymalne obciążenie (indukcyjne): | 3 A |
| Stopień ochrony: | IP 20 |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Pozycja montażowa: | poziomo |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Dane dotyczące tworzyw sztucznych: | Polistyren, nie zawierający PCV |
| Kolor: | biel czysta, podobna do RAL 9010 |
| Ciężar: | 0,27 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,33 kg |
| Szerokość: | 150 mm |
| wysokość: | 90 mm |
| Głębokość: | 36 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 165 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 115 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 45 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578062 |
| Numer katalogowy: | 0157.0806 |

Producent: MAICO

RLS 2 F Układ sterowania wentylacją pomieszczeń