**Regulowany kątownik montażowy MF-FB75**

Osprzęt montażowy do ułożenia elastycznego przewodu rurowego MF-FB z możliwie małym promieniem gięcia, bez uszkodzenia go

Służy jednocześnie jako osprzęt mocujący do ustalenia położenia rury na ścianie lub na suficie.

Zapewnia mocne trzymanie elastycznego przewodu rurowego; dodatkowo możliwe unieruchomienia za pomocą opaski kablowej.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MF-FB75 |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 0,592 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,6 kg |
| Wielkość nominalna: | 75 mm |
| Wymiar kątowy: | 0° - 90° |
| Wielkość kroku: | 15 ° |
| Szerokość: | 199 mm |
| wysokość: | 199 mm |
| Głębokość: | 67 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 199 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 199 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 67 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799185635 |
| Numer katalogowy: | 0018.0563 |

Producent: MAICO

MF-FB75 Regulowany kątownik montażowy