**Quickbox ESQ 25/4**

Wersja

Wersja 230 V

Z możliwością regulacji prędkości obrotowej za pomocą transformatora.

Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika zapewnia inwestor, ponieważ wymagane.

Cechy

Ściana boczna z króćcem powietrza wywiewanego może być zamontowana w 5 różnych kierunkach. Dzięki temu możliwe są różne warianty montażu również w przypadku ograniczonej ilości miejsca.

Kompaktowe wymiary.

Bardzo cicha praca dzięki doskonałej izolacji akustycznej.

Seryjnie z fabrycznie montowanymi kątownikami montażowymi ułatwiającymi montaż.

Z wirnikiem z łopatkami zakrzywionymi do tyłu. Dzięki temu optymalna sprawność i niskie koszty utrzymania.

Dzięki dużym odległościom pomiędzy łopatkami wirnika wentylator nie ma tendencji do brudzenia się.

Stopień ochrony IP 55.

Wskazówki montażowe

Montaż w obrębie budynku.

Część boczną z króćcem wylotowym i zamknięte części boczne można zamieniać między sobą. Część boczną z króćcem zasysającym i zamknięte części boczne można zamieniać między sobą. Dzięki temu można dopasować obudowę Quickbox do najróżniejszych sytuacji montażowych.

Położenie montażowe dowolne.

Ściana obudowy może być łatwo zdejmowana.

S tabliczka z informacją o kierunku obrotów wirnika

T tabliczka znamionowa

Podłączenie elektryczne

Podłączenie do położonej wewnątrz skrzynki zacisków.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ESQ 25/4 |
| Wydajność powietrza: | 1.200 m³/h |
| z możliwością regulacji obrotów: | ✔ |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz |
| Wydajność nominalna: | 90 W |
| PMax: | 90 W |
| INom: | 0,9 A |
| IMax: | 0,9 A |
| Stopień ochrony: | IP 55 |
| Klasa izolacji: | F |
| Kabel zasilający: | 3 x 1,5 mm² |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 28 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 28,17 kg |
| Wentylator wychylany: | - |
| Wielkość nominalna: | 250 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 602 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 512 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 512 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym: | -20 °C do 50 °C |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | -20 °C do 50 °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 36 dB(A) Odległość 3 m, warunki pola swobodnego |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799800279 |
| Numer katalogowy: | 0080.0027 |

Producent: MAICO

ESQ 25/4 Quickbox