**Osiowy wentylator dachowy DZD 30/64 A**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DZD 30/64 A |
| Wydajność powietrza: | 950 m³/h / 1.500 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 930 1/min / 1.425 1/min |
| Pobór mocy: | 90 W / 115 W |
| IMax: | 0,37 A / 0,43 A |
| Stopień ochrony: | IP 55 |
| Przełączalna liczba biegunów: | ✔ |
| Miejsce montażu: | Dach |
| Pozycja montażowa: | pionowo |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 17,9 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 0087.0435 |

Producent: MAICO

DZD 30/64 A Osiowy wentylator dachowy