**Osiowy wentylator dachowy DZD 40/64 A**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DZD 40/64 A |
| Wydajność powietrza: | 2.050 m³/h / 3.200 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 930 1/min / 1.425 1/min |
| Pobór mocy: | 150 W / 250 W |
| IMax: | 0,35 A / 0,52 A |
| Stopień ochrony: | IP 55 |
| Przełączalna liczba biegunów: | ✔ |
| Miejsce montażu: | Dach |
| Pozycja montażowa: | pionowo |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 26,1 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 0087.0445 |

Producent: MAICO

DZD 40/64 A Osiowy wentylator dachowy